**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Кол-во,ед.изм. | Функциональные, технические и качественные характеристики |
| Постоянные показатели(которые не могут изменяться) | Переменные показатели(с указанием максимальных и (или) минимальных значений таких показателей) |
| 1 | Электродвигатель 5АН 31.585 либо аналог | 1 шт. | исполнение: на лапах, согласно Приложению №1; тип: асинхронный, защищённый; ротор: короткозамкнутый; мощность: 160кВт; обороты: 1000/мин; количество фаз: 3; частота переменного тока: 50Гц; рабочее напряжение: 380В, 660В; климатическое исполнение: У3; | степень защиты: не менее IP23; КПД: не менее 90%; |

Срок гарантии качества на товар - не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

Гарантийные сроки продлеваются на весь период времени невозможности использования товара по причине ненадлежащего качества, выявленного в процессе эксплуатации.

Приложение №1 к Спецификации

****

****