
**СПЕЦИФИКАЦИЯ**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Кол-во,  ед.изм. | Функциональные, технические и качественные характеристики | |
| Постоянные показатели  (которые не могут изменяться) | Переменные показатели  (с указанием максимальных и (или) минимальных значений таких показателей) |
| 1 | Электродвигатель 5АН 31.585 либо аналог | 1 шт. | исполнение: на лапах,  согласно Приложению №1;  тип: асинхронный, защищённый;  ротор: короткозамкнутый;  мощность: 160кВт;  обороты: 1000/мин;  количество фаз: 3;  частота переменного тока: 50Гц;  рабочее напряжение: 380В, 660В; климатическое исполнение: У3; | степень защиты: не менее IP23;  КПД: не менее 90%; |

Срок гарантии качества на товар - не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.

Гарантийные сроки продлеваются на весь период времени невозможности использования товара по причине ненадлежащего качества, выявленного в процессе эксплуатации.

Приложение №1 к Спецификации

****

****